


Absorption af gammastråling i bly
Forsøget går ud på at måle hvor mange millimeter bly der skal til for at halvere intensiteten af strålingen fra en gamma-kilde.
Opstillingen: Billeder af opstillingen Absorption af gammastråling i bly
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1) Flyt ikke GM-røret under målingerne.
2) GM-røret tilsluttes på bagsiden af tælleren.
3) Betjeningspanelet på tælleren: Med den blå knap vælges den nederst funktion. Målingerne sættes i gang på den røde knap. Nulstil/start ny måling ved at vælge funktionen igen.
Mål antallet af henfald i 10 sekunder (tælletallet). Hvis tælletallet bliver under 100, skal der måles i længere tid.
1) Mål tælletallet uden plader.
2) Mål tælletallet med 1, 2, 3, … plader.
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Efterbehandling
Beregn aktiviteten for hver måling. Resultaterne indsættes i en (x,A)-graf; altså tykkelsen af blypladerne på x-aksen og aktiviteten på y-aksen.
Beregn også usikkerheden og indtegn den som faner på målingerne.
Der udføres en passende regression på målingerne.
Bestem halveringstykkelsen for gammastråling i bly ud fra regressionen. 
Tabelværdien er bestemt på bilaget til at være  mm. Beregn den relative afvigelse.
Hvis der er tid laves også en måleserie for beta-stråling i aluminium.
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