Inspireret af øvelse 2 side 226 i Naturgeografi 1

Afsmeltningen på Grønlands indlandsis kan måske levere vandkraft.

Hvor stor en vandføring skal vi have om året fra Maniitsoq i Grønland (tidligere Sukkertoppen) for at kunne give os 5,5 milliarder kwh årligt?

Vi ser på hvad 1 ton vand årligt kan give:

Faldhøjden er 80 m og vi regner for nemheds skyld tyngdeaccelerationen for 10 m/sek ^2

For at afstemme benævnelserne omregner vi 1 ton vand til 10^3 kg

Vi sætter udnyttelsesgraden til 0,8

Så:

E = m\*g\*h (her er ikke medregnet udnyttelsesgrad)

Indsæt de rigtige tal og udregn E med udnyttelsesgrad på 0,8)

E=

 Antal kj årligt

|  |
| --- |
| 1kwh = 1000\*60\*60 J1kwh = 60\*60 kj1kwh = 3600 kj1kj = 1kwh /3600  |

Så da 1 ton vand leverer X antal kj årligt er det det samme som X/3600 hwh årligt

 = Så og så mange kwh årligt

Men vi skulle jo have 5,5 milliarder kwh om året.

Så hvor mange tons vand skal vi have til det? Svaret er 5,5 milliarder/Så og så mange tons årligt =

 Ja hvor mange tons ?

Kan Maniitsoq give det:

<https://data.geus.dk/pure-pdf/32581_GEUS-R_2018_35_opt.pdf>

Området giver ca 1 kubikkilometer årligt, som vejer 10^9 tons

(Se side 14 og side 30 0g 32)

Så Maniitsoq kan levere tilstrækkeligt eller ej?