# Forsøg 3: Forenklet elastikspring, Mini-Bungee Jump

## Udførelse

En fjeder ophænges i en vandret stang, der er påmonteret et stativ.

* 0-værdien for *y*-aksen sættes til den ubelastede fjeders laveste punkt
* Et lod hænges i fjederen og efter ligevægt er opnået, aflæses afstanden op til den vandrette stang
* Et lod ophænges og holdes fast. Nå loddet slippes aflæses loddets laveste punkt
* Fjederkonstanten bestemmes ved en regression over masse og fjederens udstrækning, eller direkte fra ligevægtstillingen
* Den største fart, og hvor den optræder, bestemmes via en video

## Teori

Fjederen opfylder Hookes lov, udsvinget er proportionalt med belastningen

Og derfor er den potentielle energi i fjederen

*Kraftligevægt*

elastikkraft = tyngdekraft

*Energibevarelse*

Tilvæksten i kinetisk energi og tilvæksten i potentiel energi i elastikken = tabet i potentiel energi i tyngdefeltet

## Udledning af formler

1. Vis, at ligevægt-stillingen kan skrives
2. Vis, at den maksimale udstrækning , kan skrives

*Det svarer til, at man i et elastikspring hænges op i en elastik, der allerede hænger lodret ned. Her vil den maksimale udstrækning (målt fra elastikkens nederste punkt) være dobbelt så stor som udstrækningen når fjederen hænger stille*

1. Vis at farten som funktion af *y* kan skrives
2. Vis, at farten er maksimal, når
3. Vis at den maksimale fart kan skrives

Læg mærke til:

* Jo større loddets masse er, jo større er den maksimale fart
* Jo stivere fjeder (større *k*), jo mindre er den maksimale fart

## Bestemmelse af fjederkonstanten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masse | 50 g | 70 g | 90 g | 110 g | 130 g | 150 g |
|  |  |  |  |  |  |  |

Afbild loddernes masse som funktion af strækningen, og bestem fjederkonstanten *k* ud fra en regression.

## Fortolkning og omskrivning af hældning (fjederkonstanten)

Antag hældningen .

* Hvor meget forøges ligevægtsstillingen med for hvert gram vægten forøges med?
* Hvordan udtrykkes fjederkonstanten i enheden N/m

## Bestemmelse af ligevægtstillingen

Tag et billede af den ubelastede fjeder og et billede af ligevægt-stillingen med de 110 g. Brug billedet til at bestemme ligevægtstillingen

## Analyse af video i logger pro


Optag en video hvor loddet masse fx er 110 g og aflæs og

## Sammenligning af resultater af video-forsøg med formler

## Grafer over de teoretiske formler for kinetisk og potentiel energi

Nulpunktet for den potentielle energi i tyngdefeltet placeres i loddets laveste punkt


Indsæt



Ovenfor er vist graferne for potentiel og kinetiske energi under ’springet’

*Når farten er maksimal er summen af den potentielle energi i fjederen og den kinetiske energi lig med tabet af den potentielle energi i tyngdefeltet*

Nedenfor er vist en graf hvor det er den potentielle energi i tyngdefeltet, hvor 0-punktet er sat til elastikkens laveste punkt

**